# Consignes de sécurité additionnelles

- Portez toujours des gants de protection pour monter la lame de scie. Il y a risque de blessure.

- N’utilisez pas de lames en acier HSS (acier super rapide). De telles lames se cassent facilement.

- N’utilisez que des lames de scie conformes aux caractéristiques techniques indiquées dans la présente notice d’utilisation et sur l’outil électroportatif, qui ont été contrôlées selon la norme EN 847‑1 et qui disposent du marquage correspondant.

- N’utilisez jamais l’outil électroportatif sans pare-éclats. Remplacez le pare-éclats quand il est défectueux. Vous risqueriez de vous blesser au niveau de la lame si le pare-éclats n’est pas en parfait état.

- Veuillez à une bonne propreté du poste de travail. Les mélanges de matériau sont particulièrement dangereux. La poussière de métal fine peut s’enflammer ou exploser.

- Choisissez la lame de scie appropriée pour le matériau à scier.

- N’utilisez que des lames de scie recommandées par le fabricant de cet outil électroportatif pour le type de matériau à scier.

- Ne guidez la pièce vers la lame que quand la scie est en marche. Il y a sinon risque de rebond, au cas où la lame de scie resterait coincée dans la pièce.