# Lygiagrečiosios atramos nustatymas

Lygiagrečiąją atramą (5) galima nustatyti pjūklo disko dešinėje arba kairėje. Ant lupos (55) esanti žymė rodo skalėje (1) nustatytą atstumą nuo lygiagrečiosios atramos iki pjūklo disko.
Lygiagrečiąją atramą pritvirtinkite norimoje pjūklo disko pusėje žr. Lygiagrečiosios atramos montavimas (žr. e pav.).

## Lygiagrečiosios atramos nustatymas,
kai pjovimo stalas neištrauktas

- Atlaisvinkite lygiagrečiosios atramos (5) fiksuojamąją rankenėlę (39). Stumkite lygiagrečiąją atramą, kol lupos (55) žymė parodys pageidaujamą atstumą iki pjūklo disko.
  Kai pjovimo stalas neištrauktas, reikia naudotis apatinėmis sidabrinės skalės (1) žymėmis.
- Kad užfiksuotumėte, paspauskite fiksuojamąją rankenėlę (39) žemyn.

## Lygiagrečiosios atramos nustatymas
kai pjovimo stalas ištrauktas (žr. D pav.)

- Lygiagrečiąją atramą nustatykite dešinėje pjūklo disko pusėje.
  Stumkite lygiagrečiąją atramą, kol lupos (55) žymė apatinėje skalėje parodys 29 cm.
  Kad užfiksuotumėte, paspauskite fiksuojamąją rankenėlę (39) žemyn.
- Pjovimo stalo platinamosios dalies fiksuojamąją rankenėlę (13) kiek galima pakelkite aukštyn.
- Stalo platinamąją dalį (6) traukite į išorę, kol atstumo žymeklis (56) parodys pageidaujamą atstumą iki pjūklo disko arba viršutinės skalės.
- Fiksuojamąją rankenėlę (13) spauskite žemyn.
  Atlikus šį veiksmą, stalo platinamoji dalis užfiksuojama.