# Пиление

##

- Установите параллельный упор(5) на нужную ширину пропила.
- Уложите заготовку на стол пилы перед защитным кожухом (3).
- С помощью кривошипной рукоятки (15) поднимите или опустите пильный диск настолько, чтобы зубья пильного диска (24) находились на высоте прибл. 3−6 мм над поверхностью заготовки.
- Включите электроинструмент.
- Выполните рез с равномерной подачей.
  Если давление слишком сильное, режущие кромки пильного диска могут перегреться и повредить заготовку.
- Выключите электроинструмент и подождите, пока пильный диск полностью не остановится.

##

- Установите необходимый вертикальный угол распила пильного диска.
  Когда пильный диск наклонен влево, параллельный упор (5) должен располагаться справа от пильного диска.
- Соответствующим образом выполняйте операции: см. Выполнение прямых пропилов

##

- Установите требуемый горизонтальный угол распила на угловом упоре (2).
- Приложите заготовку к угловому упору (2).
- С помощью кривошипной рукоятки (15) поднимите или опустите пильный диск настолько, чтобы верхние зубья пильного диска находились на высоте прибл. 5 мм над поверхностью заготовки.
- Включите электроинструмент.
- Одной рукой прижмите заготовку к угловому упору, а другой рукой медленно подвиньте угловой упор за ручку фиксации (53) вперед в направляющем пазе (28).
- Выключите электроинструмент и подождите, пока пильный диск полностью не остановится.