# Rangement et transport

## Rangement des éléments amovibles de l’outil (voir figures O1–O2)

Pour le rangement, il est possible de fixer en toute sécurité certains éléments sur l’outil électroportatif.

- Retirez la butée parallèle supplémentaire (41) de la butée parallèle (5).
- Placez tous les éléments retirés dans leurs supports / logements de rangement dédiés (voir tableau suivant).

Élément d’outil | Support / logement de rangement
--- | ---
Butée parallèle (5) | La tourner, l’accrocher par le bas dans les rails de guidage et bloquer le bouton de serrage (39)
Poussoir de sécurité (12) | L’insérer dans le logement (68)
Capot de protection (3) | Le loger dans l’évidement du support (11) et serrer le levier de blocage (37)
Clé mâle pour vis à six pans creux (10) | L’insérer dans le logement (69)
Clé polygonale (9) | L’insérer dans le logement (70)
Butée angulaire (2) | L’insérer dans le logement (7)
Butée parallèle supplémentaire (41) | La glisser dans la rainure arrière de la butée parallèle (5) et serrer les vis papillon

## Transport de l’outil électroportatif

Avant de transporter l’outil électroportatif, effectuez les opérations suivantes :

- Placez l’outil électroportatif dans la position de transport.
- Enlevez tous les accessoires qui ne peuvent pas être fixés solidement à l’outil électroportatif et qui risquent donc de tomber.
  Transportez, si possible, les lames de scie encore inutilisées dans un conteneur fermé.
- Poussez la rallonge de table de sciage (6) à fond vers l’intérieur et poussez le bouton de serrage (13) vers le bas pour fixation.
- Enroulez le câble d’alimentation secteur autour du porte-câble (26).
- Utilisez les poignées pour soulever ou transporter (27).

- Pour transporter l’outil électroportatif, n’utilisez que les dispositifs de transport et jamais les dispositifs de protection.