# تعویض تیغه اره (رجوع کنید به تصاویر l1−l4)

- پیش از انجام هرگونه کاری بر روی ابزار الکتریکی، دوشاخه اتصال آنرا از داخل پریز برق بیرون بکشید.

- به هنگام مونتاژ تیغه اره از دستکش ایمنی استفاده کنید. خطر جراحت وجود دارد.

- فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که حداکثر سرعت مجاز آنها از سرعت در حالت آزاد (بدون بار) ابزار برقی شما بیشتر باشد.

- فقط از تیغه های اره ای استفاده کنید که دارای مشخصات و ارقام فنی مندرج در این دفترچه راهنما باشند و طبق استاندارد EN 847-1 کنترل و آزمایش شده و مطابق آن علامتگذاری شده باشند.

- فقط از تیغه‌ اره‌هایی استفاده کنید که از طرف تولید کننده این ابزار برقی توصیه شده و برای ماده‌ای که قصد کار کردن بر روی آن را دارید، مناسب باشد. بدین طریق می‌توانید از داغ شدن دندانه‌های تیغه اره و ذوب شدن قطعه کار ساخته شده از مواد مصنوعی، جلوگیری کنید.

- از تیغه اره‌های فولادی HSS استفاده نکنید. اینگونه تیغه های اره ممکن است سریع بشکنند.

##

- اهرم نگهدارنده (37) را باز کنید و روکش محافظ (3) را از شیار گوه (4) درآورید.
- پیچ قفل کننده (36) را با نوک آچار رینگی (9) را تا انتها در جهت چرخش "قفل باز" بچرخانید و واحد میز (23) را از جعبه ابزار بلند کنید. سوراخ دسته (46) برای بلند کردن نرم بکار می آید.
- میل لنگ (15) را در جهت حرکت عقربه های ساعت تا انتها طوری بچرخانید که تیغه اره (24) در بالاترین حالت ممکن روی میز اره قرار گیرد.
- مهره مهار (47) را توسط آچار رینگی (9) بچرخانید و همزمان اهرم قفل محور (48) را تا جا افتادن بکشید.
- اهرم قفل محور را در همین حالت نگهدارید و با چرخاندن مهره مهار، در جهت مخالف حرکت عقربه های ساعت، آنرا باز کنید.
- فلانژ نگهدارنده (49) را بردارید.
- تیغه اره (24) را جدا کنید.

##

- در صورت لزوم پیش از تنظیم، تمام قطعات نصب را تمیز کنید.
- تیغه اره نو را روی فلانژ گیرنده (50) محور ابزار (51) قرار دهید.

نکته: تیغه اره های بسیار کوچک را بکار نبرید. شکاف قطری بین تیغه اره و گوه بایستی تا بیشینه ‎3 − 8 میلیمتر باشد.

- هنگام نصب تیغه اره توجه داشته باشید که جهت برش (تیزی) دندانه های تیغه اره (جهت فلش روی تیغه اره)، با جهت فلش روی گوه مطابقت داشته باشد!

- فلانژ مهار (49) و مهره مهار (47) را قرار دهید.
- مهره مهار (47) را توسط آچار رینگی (9) بچرخانید و همزمان اهرم قفل محور (48) را تا جا افتادن بکشید.
- مهره مهار را در جهت عقربه های ساعت محکم کنید.
- صفحه زیر کار (23) را روی محافظ تیغه (4) در محفظه ابزار قرار دهید. پیچ قفل کننده (36) را با نوک آچار رینگی (9) تا انتها در جهت چرخش "قفل بسته" بچرخانید.
- روکش محافظ (3) را دوباره نصب کنید.