# Призначення приладу

Електроінструмент призначений для використання на опорі для здійснення прямолінійних поздовжніх та поперечних пропилів в твердих і м’яких породах деревини, деревостружкових і деревоволокнистих плитах. Можливі горизонтальні кути розпилювання від −30° до +30° і вертикальні кути розпилювання від 0° до 45°.

При використанні відповідних пиляльних полотен можливе розпилювання алюмінієвих профілів і пластмаси.