# Uvedení do provozu

- Dbejte na správné síťové napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku elektronářadí.

##

- Pro zapnutí stiskněte zelené tlačítko zapnutí (57).

##

- Stiskněte bezpečnostní krytku (16).

##

Vypínač je takzvaný spínač s podpěťovou spouští, který zabraňuje opětovnému rozběhu elektronářadí po výpadku proudu (např. vytažení síťové zástrčky během provozu).
Pro opětovné spuštění elektronářadí musíte znovu stisknout zelené tlačítko zapnutí (57).

##

Na ochranu proti neoprávněnému použití můžete bezpečnostní krytku vypínače (16) zajistit pomocí visacího zámku.

- Posuňte průzor (58) úplně nahoru a mírně zatlačte na bezpečnostní krytku.
- Zamkněte obě oka průzoru a oko destičky vypínače pomocí visacího zámku.