# Montarea pieselor componente

- Dezambalaţi cu atenţie piesele din pachetul de livrare.
- Îndepărtaţi toate materialele de ambalare de pe scula electrică şi de pe accesoriile din pachetul de livrare.

- Răsuciţi şurubul de blocare (32) cu vârfurile cheii inelare (9) până la opritor în direcţie de rotaţie „Lacăt desfăcut” şi deschideţi grilajul inferior (31) (consultaţi imaginea a).
  Scoateţi materialul de ambalare de sub blocul motor.

Direct pe carcasă sunt fixate următoarele elemente ale aparatului: împingătorul (12), cheia inelară (9), cheia hexagonală (10), limitatorul paralel (5), limitatorul unghiular (2), adaptorul de aspirare (29), limitatorul paralel suplimentar (41) cu setul de fixare (42), capacul de protecţie (3).

- Atunci când aveţi nevoie de unul dintre aceste elemente ale aparatului, scoateţi-l cu atenţie din compartimentul său de depozitare.

##

Observaţie: Dacă este necesar, înainte de poziţionare, curăţă toate piesele care trebuie montate.

- Roteşte manivela (15) în sens orar până la opritor, astfel încât pânza de ferăstrău (24) să se afle în cea mai înaltă poziţie posibilă deasupra mesei de lucru pentru ferăstrău.
- Detensionează pârghia de strângere (34) în sens orar, până când este orientată în sus.
- Împinge pana de despicat (4) în direcţia pârghiei de strângere (34) până când aceasta va putea fi trasă în sus.
- Trage complet în sus pana de despicat astfel încât să fie poziţionată exact deasupra mijlocului pânzei de ferăstrău.
- Fixează cele două ştifturi (35) în orificiile inferioare ale penei de despicat şi strânge din nou ferm pârghia de strângere (34).
  Marcajele (33) de pe clemă şi de pe pârghia de strângere (34) trebuie să fie aliniate după cum urmează.

##

- Aşază inserţia de masă (23) deasupra penei de despicat (4) în compartimentul cilindric al sculei.
- Răsuceşte şurubul de blocare (36) cu vârfurile cheii inelare (9) până la opritor, în direcţia de rotaţie „Lacăt închis”.

Partea frontală a inserţiei de masă (23) trebuie să fie coplanară sau puţin sub masa de lucru pentru ferăstrău, iar partea posterioară trebuie să fie coplanară sau puţin deasupra mesei de lucru pentru ferăstrău.

##

Observaţie: Montaţi capacul de protecţie numai dacă pana de despicat este poziţionată în poziţia cea mai de sus, exact deasupra mijlocului pânzei de ferăstrău (consultaţi figura b2). Nu montaţi capacul de protecţie dacă pana de despicare se află în poziţia cea mai de jos (starea de livrare sau poziţia pentru tăierea canelurilor) (consultaţi figura b1).

- Detensionaţi pârghia de strângere (37) şi scoateţi capacul de protecţie (3) din suportul (11).
- Ţineţi în sus cu o mână apărătoarea pânzei de ferăstrău (şina de metal din partea superioară) a capacului de protecţie (3), iar cu cealaltă mână ţineţi pârghia de strângere (37).
- Împingeţi bolţul de ghidare (38) spre spate, în canelura penei de despicat (4).
- Coborâţi capacul de protecţie (3) până când apărătoarea pânzei de ferăstrău (şina de metal din partea superioară) este paralelă cu suprafaţa mesei de lucru pentru ferăstrău (21).
- Apăsaţi în jos pârghia de strângere (37). Pârghia de strângere trebuie să se fixeze perceptibil şi sonor în poziţie, iar capacul de protecţie (3) trebuie să fie montat strâns şi sigur.

- Înainte de fiecare utilizare, verificaţi dacă capacul de protecţie se deplasează fără probleme. Nu folosiţi scula electrică dacă capacul de protecţie nu este mobil şi nu se închide imediat.

##

Limitatorul paralel (5) poate fi poziţionat la stânga sau la dreapta pânzei de ferăstrău.

- Detensionaţi mânerul de tensionare (39) al limitatorului paralel (5). Astfel, ghidajul în V (40) este decuplat.
- Introduceţi mai întâi limitatorul paralel cu ghidajul în V în canelura de ghidare (30) a mesei de lucru pentru ferăstrău. Apoi poziţionaţi limitatorul paralel în canelura de ghidare frontală (25) a mesei de lucru pentru ferăstrău.
  Acum limitatorul paralel poate fi deplasat după cum este necesar.
- Pentru fixarea limitatorului paralel, apăsaţi în jos mânerul de tensionare (39).

##

Pentru tăierea pieselor de prelucrat înguste şi pentru tăieri înclinate în unghi drept trebuie să montaţi limitatorul paralel suplimentar (41) pe limitatorul paralel (5).
Limitatorul paralel suplimentar poate fi montat, după cum este necesar, la stânga sau la dreapta limitatorului paralel (5).

Pentru montare utilizaţi setul de fixare „Limitator paralel suplimentar” (42) (2 şuruburi de fixare, 2 şaibe-suport, 2 piuliţe fluture).

- Împingeţi şuruburile de fixare prin orificiile laterale ale limitatorului paralel (5).
- Capetele şuruburilor permit ghidarea limitatorului paralel suplimentar.
- Împingeţi limitatorul paralel suplimentar (41) pe deasupra capetelor şuruburilor de fixare.
- Aşezaţi şaibele-suport pe şuruburile de fixare şi strângeţi şuruburile cu ajutorul piuliţelor-fluture.

##

- Introduceţi şina (43) a limitatorului unghiular (2) într-una dintre canelurile de ghidare (28) prevăzute în acest scop ale mesei de lucru pentru ferăstrău.