# Přepravní a pracovní poloha pilového kotouče

## Přepravní poloha

- Odstraňte ochranný kryt (3), odstraňte vložku stolu (23) a nastavte rozpěrný klín (4) do nejspodnější polohy. Znovu nasaďte vložku stolu (23).
- Otáčejte klikou (15) proti směru hodinových ručiček, dokud se zuby pilového kotouče (24) nebudou nacházet pod stolem pily (21).
- Zasuňte rozšíření stolu (6) zcela dovnitř.
  Stiskněte dolů zajišťovací páčku (13). Tím je rozšíření stolu pily zafixované.

## Pracovní poloha

- Nastavte rozpěrný klín (4) v nejhornější poloze přesně nad střed pilového kotouče, nasaďte vložku stolu (23) a namontujte ochranný kryt (3).
- Otáčejte klikou (15) po směru hodinových ručiček, dokud se nebudou horní zuby pilového kotouče (24) nacházet cca 3−6 mm nad obrobkem.