# Tekniske data

Bordrundsav |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Nominel optagen effekt | W | 1600 | 1600
Nominel spænding | V | 220 − 240 | 220 − 240
Frekvens | Hz | 50/60 | 50/60
Omdrejningstal, ‌ubelastet | o/min | 5500 | 5500
Startstrømsbegrænsning |  | ● | ●
Vægt svarer til ‌EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
Beskyttelsesklasse |  | / II | / II
Mål (inkl. aftagelige maskinelementer)
Bredde x dybde x højde | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Mål på egnede savklinger
Savklingediameter | mm | 216 | 216
Savklingetykkelse | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
Min. tandtykkelse/udlægning | mm | 2,3 | 2,3
Boringsdiameter | mm | 30 | 25,4

Maksimale emnemål: se Maksimale emnemål

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.