# Позиция за транспортиране и работна позиция на циркулярния диск

## Позиция за транспортиране

- Свалете защитното покритие (3), отстранете приставката за маса (23) и позиционирайте разтварящия клин (4) в най-долно положение. Отново поста‌вете приставката за маса (23).
- Завъртете обратно на часовниковата стрелка ръкохватката (15), докато зъбите на циркулярния диск (24) се спуснат под равнината на масата (21).
- Вкарайте разширяването на масата на циркуляра (6) докрай навътре.
  Натиснете надолу застопоряващия лост (13). С това разширяването на масата на циркуляра се застопорява.

## Работна позиция

- Позиционирайте клина (4) в най-горно положение точно върху средата на циркулярния диск, използвайте приставката за маса (23) и монтирайте защитното покритие (3).
- Завъртете ръкохватката (15) по часовниковата стрелка, докато зъбите на циркулярния диск (24) се издигнат прибл. 3 − 6 mm над детайлаn.