# Indstilling af parallelanslag

Parallelanslaget (5) kan positioneres enten til venstre eller til højre for savklingen. Markeringen i luppen (55) viser den indstillede afstand mellem parallelanslaget og savklingen på skalaen (1).
Placer parallelanslaget på den ønskede side af savklingen se Montering af parallelanslag (se billede e).

## Indstilling af parallelanslag,
hvis savbord ikke er trukket ud

- Løsn spændegrebet (39) til parallelanslaget (5). Forskyd parallelanslaget, til markeringen i luppen (55) viser den ønskede afstand til savklingen.
  Er savbordet ikke trukket ud, gælder den nederste skrift på den sølvfarvede skala (1).
- Det hele spændes ved at trykke spændegrebet (39) ned igen.

## Indstilling af parallelanslag
ved udtrukket savbord (se billede D)

- Positionér parallelanslaget til højre for savklingen.
  Forskyd parallelanslaget, til markeringen i luppen (55) på den nederste skala viser 29 cm.
  Det hele spændes ved at trykke spændegrebet (39) ned igen.
- Træk spændegrebet (13) til savbordsudvidelse helt op.
- Træk savbordsudvidelsen (6) ud, til afstandsviseren (56) viser den ønskede afstand til savklingen på den øverste skala.
- Tryk spændegrebet (13) nedad.
  Dermed er savbordsudvidelsen fastgjort.