# Podešavanje paralelnog graničnika

Paralelni graničnik (5) se može pozicionirati bilo levo ili desno od lista testere. Oznaka u lupi (55) pokazuje na skali (1) podešeno rastojanje paralelnog graničnika od lista testere.
Pozicionirajte paralelni graničnik na željenu stranu lista testere videti Montaža paralelnog graničnika (videti sliku e).

## Podešavanje paralelnog graničnika
pri neizvučenom stolu za testerisanje

- Otpustite zateznu dršku (39) paralelnog graničnika (5). Pomerajte paralelni graničnik dok se oznaka u lupi (55) ne pojavi na željenom rastojanju od lista testere.
  Pri neizvučenom stolu za testerisanje važi donji natpis na srebrnoj skali (1).
- Za fiksiranje, pritisnite zateznu dršku (39) nadole.

## Podešavanje paralelnog graničnika
pri izvučenom stolu za testerisanje (videti sliku D)

- Pozicionirajte paralelni graničnik desno od lista testere.
  Pomerajte paralelni graničnik dok se oznaka ne pojavi u lupi (55) na donjoj skali 29 cm.
  Za fiksiranje, pritisnite zateznu dršku (39) nadole.
- Povucite zateznu dršku (13) za proširenje stola za testerisanje do kraja nagore.
- Povucite proširenje stola za testerisanje (6) prema spoljnoj strani dok pokazivač rastojanja (56) na gornjoj skali ne pokaže željeno rastojanje od lista testere.
- Pritisnite zateznu dršku (13) nadole.
  Time je učvršćeno proširenje stola za testerisanje.