# Transportna i radna pozicija lista testere

## Transportna pozicija

- Uklonite zaštitni poklopac (3), uklonite umetak za sto (23) i pozicionirajte rascepni klin (4) u najnižem položaju. Ponovo umetnite umetak za sto (23).
- Ručicu (15) obrćite suprotno smeru obrtanja kazaljke na satu, dok se zupci lista testere (24) ne nađu ispod stola za testerisanje (21).
- Gurnite proširenje stola za testerisanje (6) sasvim unutra.
  Pritisnite zateznu dršku (13) nadole. Time je učvršćeno proširenje stola za testerisanje.

## Radna pozicija

- Pozicionirajte rascepni klin (4) u najvišem položaju neposredno iznad sredine lista testere, ubacite podlogu za sto (23) i montirajte zaštitni poklopac (3).
- Polugu (15) obrćite u pravcu obrtanja kazaljke na satu, dok se gornji zupci lista testere (24) ne nađu oko 3 − 6 mm iznad radnog komada.