# Az alkatrészek felszerelése

- Óvatosan vegye ki a fűrésszel szállított valamennyi alkatrészt a csomagból.
- Távolítson el minden csomagolóanyagot az elektromos kéziszerszámról és a készülékkel szállított tartozékokról.

- Forgassa el ütközésig a (32) reteszelőcsavarokat a (9) gyűrűskulcs csúcsával a "Zár nyitva" irányba és nyissa ki a (31) padlórácsot (lásd a a ábrát).
  Távolítsa el a csomagolóanyagot a motorblokk alól.

A készülék következő részei közvetlenül a házhoz vannak erősítve: (12) tolófa, (9) gyűrűskulcs, (10) belső hatlapos csavarkulcs, (5) párhuzamvezető, (2) szögvezető, (29) elszívó adapter, (41) kiegészítő párhuzamvezető a (42) rögzítőkészlettel, (3) védőburkolat.

- Mihelyt szüksége van ezek közül valamelyik alkatrészre, vegye ki azt óvatosan a tárolójából.

##

Figyelem: A helyzetbeállítás előtt, ha szükséges tisztítsa meg valanmennyi felszerelésre kerülő alkatrészt.

- Forgassa el a (15) forgatókart ütközésig az óramutató járásával megegyező irányban, úgy hogy a (24) fűrészlap a fűrészasztal felett a lehető legmagasabb helyzetben legyen.
- Oldja ki az óramutató járásával megegyező irányban a (34) rögzítőkart, amíg az felfelé mutat.
- Tolja el a (4) feszítőéket a (34) rögzítőkar felé, amíg azt felfelé nem lehet húzni.
- Húzza teljesen felfelé a feszítőéket, úgy hogy az pontosan a fűrészlap közepe felett helyezkedjen el.
- Pattintsa be mindkét (35) csapot a feszítőék felső furataiba, majd húzza meg ismét szorosra a (34) rögzítőkart.
  A (33) jelöléseknek a szorítón és a (34) rögzítőkaron az ábrán látható helyzetben kell lenniük.

##

- Tegye be a (23) asztalbetétet a (4) feszítőék fölé a szerszámaknába.
- Forgassa el ütközésig a (36) reteszelőcsavart a (9) gyűrűskulcs csúcsával a "Zár nyitva" irányba.

A (23) asztalbetét elülső oldalának egy síkban, vagy kicsivel lejjebb kell lennie a fűrészasztallal, a hátoldalnak egy síkban, vagy kicsivel feljebb kell lennie a fűrészasztalnál.

##

Megjegyzés: Csak akkor szerelje fel a védőburkolatot, ha a feszítőék a legfelső helyzetben pontosan a fűrészlap közepe felett helyezkedik el (lásd a b2 ábrát). Ne szerelje fel a védőburkolatot, ha a feszítőék a legalsó helyzetben (kiszállításkori állapot vagy a hornyok fűrészeléséhez szükséges helyzet) van (lásd a b1 ábrát).

- Lazítsa ki a (37) rögzítőkart és vegye ki a (3) védőburkolatot a (11) tartóból.
- Tartsa az egyik kezével szilárdan fogva a (3) védőburkolat fűrészlapvédőlapját (felső fémsín) és a másik kezével húzza felfelé a (37) rögzítőkart.
- Tolja be hátrafelé a (38) vezetőcsapot a (4) feszítőék hornyába.
- Vezesse lefelé a (3) védőburkolatot, amíg a fűrészlapvédőlap (felső fémsín) párhuzamos helyzetbe kerül a (21) fűrészasztal felületével.
- Nyomja le a (37) rögzítőkart. A rögzítőkarnak érezhetően és hallhatóan be kell pattannia a reteszelési helyzetbe és a (3) védőburkolatnak szilárdan és biztonságosan rögzítve kell felszerelve lennie.

- Minden egyes használat előtt ellenőrizze, hogy a védőburkolat kifogástalanul mozog-e. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a védőburkolat nem mozog szabadon és nem zárul azonnal be.

##

A (5) párhuzamvezetőt a fűrészlaptól jobbra és balra is el lehet helyezni.

- Lazítsa ki a (5) párhuzamvezető (39) szorító fogantyúját. A (40) V-megvezetés ezáltal tehermentesítésre kerül.
- Először tegye be a párhuzamvezetőt a V-vezetőelemmel a fűrészasztal (30) vezetőhornyába. Ezután állítsa be a párhuzamvezetőt a fűrészasztal első (25) vezetőhornyában.
  A párhuzamos ütközőt most tetszőlegesen el lehet tolni.
- A párhuzamvezető rögzítéséhez nyomja le a (39) szorító fogantyút.

##

Keskeny munkadarabok és függőleges sarkalószögek fűrészeléséhez fel kell szerelni a (41) kiegészítő párhuzamvezetőt a (5) párhuzamvezetőre.
A kiegészítő párhuzamvezetőt a szükségnek megfelelően a (5) párhuzamvezetőnek mind a bal, mind a jobb oldalára fel lehet szerelni.

A felszereléshez használja a (42) "Kiegészítő párhuzamvezető" rögzítőkészletet (2 rögzítőcsavar, 2 alátét, 2 szárnyasanya).

- Dugja keresztül a rögzítőcsavarokat a (5) párhuzamvezető oldalsó furatain.
- A csavarfejek a kiegészítő párhuzamvezető megvezetésére szolgálnak.
- Tolja rá a (41) kiegészítő párhuzamvezetőt a rögzítőcsavarok fejére.
- Tegye fel az alátéteket a rögzítőcsavarokra és rögzítse szorosan a csavarok segítségével a szárnyasanyákat.

##

- Vezesse be a (43) szögvezető (2) vezetősínjét a fűrészasztal egyik erre előirányzott (28) vezetőhornyába.