# Preverjanje in izvajanje osnovnih nastavitev

Da zagotovite natančne reze, morate po intenzivni uporabi preveriti osnovne nastavitve električnega orodja in jih po potrebi ponovno nastaviti.
Za to potrebujete izkušnje in ustrezno orodje.

To delo bo hitro in zanesljivo opravil Boschev servis.

##

- Električno orodje namestite v delovni položaj.
- Nastavite navpični zajeralni kot žaginega lista 0°.
- Odstranite zaščitni pokrov (3).

### Preverjanje (glejte sliko J1)

- Odstranite vložek za mizo (23) glejte Namestitev vložka za mizo (glejte sliko c).
- Merilo kota nastavite na 90° in ga položite na rezalno mizo (21).

Krak merila kota mora biti po celotni dolžini poravnan z žaginim listom (24).

### Nastavitev (glejte sliko J2)

- Sprostite vijak (59). S tem lahko premaknete prislon 0° (20).
- Sprostite blokirno ročico (18).
- Potisnite ročno kolesce (14) proti prislonu 0° tako, da bo krak merila kota po celotni dolžini poravnan z žaginim listom.
- Zadržite ročno kolesce v tem položaju in potem ponovno potegnite blokirni vzvod (18).
- Vijak (59) znova privijte.
- Znova namestite vložek za mizo (23) glejte Namestitev vložka za mizo (glejte sliko c).

Če kazalnik kota (52) po nastavitvi ni v isti liniji z oznako 0° na skali (19), odvijte vijak (60) z običajnim križnim izvijačem in naravnajte kazalnik kota vzdolž oznake 0°.

Zgoraj navedene delovne korake ponovite ustrezno za navpični zajeralni kot 45° (sprostitev vijaka (61); premik prislona 45° (17)). Pri tem ne smete premakniti kotnega kazalnika (52).

##

- Električno orodje namestite v delovni položaj.
- Odstranite zaščitni pokrov (3).

### Preverjanje

- S svinčnikom označite prvi levi zob žage, ki je razviden zadaj nad vložkom za mizo.
- Nastavite kaliber na 90° in ga položite ob rob vodilnega utora (28).
- Premaknite krak kalibra tako, da se dotakne označenega zoba žage in odčitajte razmak med žaginim listom in vodilnim utorom.
- Zasukajte žagin list tako, da je označen zob spredaj nad vložkom za mizo.
- Premaknite kaliber vzdolž vodilnega utora do označenega žaginega zoba.
- Ponovno izmerite razdaljo med žaginim listom in vodilnim utorom.

Oba izmerjena razmaka morata biti identična.

### Nastavitev

- Sprostite notranje šestrobe vijake (62) spredaj pod rezalno mizo in notranje šestrobe vijake (63) zadaj pod žagino mizo s priloženim šestrobim ključem (10).
- Previdno premaknite žagin list tako, da bo vzporedno k vodilnemu utoru (28).
- Ponovno zategnite vse vijake (62) in (63).

##

- Pozicionirajte vzporedno vodilo na desno stran žaginega lista.
  Premaknite vzporedno vodilo, tako da oznaka v povečevalnem steklu (55) na spodnji skali prikaže 29 cm.
  Za nastavitev pritisnite vpenjalni ročaj (39) ponovno navzdol.
- Potegnite vpenjalni ročaj (13) do konca navzgor, razširitev rezalne mize (6) pa potegnite do prislona navzven.

### Preverjanje

Prikazovalnik razmaka (56) mora na zgornji skali (1) prikazovati identično vrednost kot oznaka na povečevalnem steklu (55) na spodnji skali (1).

### Nastavitev

- Povlecite razširitev rezalne mize (6) do prislona navzven.
- Sprostite vijak (64) s križnim izvijačem in naravnajte prikazovalnik razmaka (56) vzdolž oznake za cm 29 zgornje skale (1).

##

- Električno orodje namestite v delovni položaj.
- Odstranite zaščitni pokrov (3).
- Sprostite vpenjalno ročico (39) vzporednega prislona in ga potisnite tako, da se bo dotikal žaginega lista.

### Preverjanje

Vzporedni prislon (5) se mora žaginega lista dotikati po celotni dolžini.

### Nastavitev

- Notranje šestrobe vijake (65) odvijte s priloženim šestrobim ključem (10).
- Previdno premikajte vzporedno vodilo (5), dokler se žaginega lista ne dotika po celotni dolžini.
- Vzporedno vodilo držite v tem položaju in vpenjalno ročico (39) znova potisnite navzdol.
- Ponovno zategnite notranje šestrobe vijake (65).

##

Vpenjalna sila vzporednega vodila (5) lahko pri pogosti uporabi popusti.

- Nastavitveni vijak (22) morate pritegniti tako dolgo, dokler se vzporedno vodilo znova lahko trdno fiksira na rezalni mizi.

##

- Električno orodje namestite v delovni položaj.
- Odstranite zaščitni pokrov (3).
- Premaknite vzporedno vodilo (5) z desne smeri, da se dotakne žaginega lista.

### Preverjanje

Oznaka povečevalnega stekla (55) mora biti v liniji z oznako 0 mm na skali (1).

### Nastavitev

- Sprostite vijak (66) s križnim izvijačem in naravnajte kotni prikazovalnik vzdolž oznake 0 mm.

##

### Preverjanje

Sprednja stran vložka za mizo (23) mora biti poravnana z rezalno mizo ali pa biti nekoliko pod njo, hrbtna stran mora biti poravnana z rezalno mizo ali pa mora biti nekoliko nad njo.

### Nastavitev

- S konico očesnega ključa (9) nastavite ustrezno raven nastavitvenih vijakov (67).