# Зберігання і транспортування

## Зберігання деталей інструмента (див. мал. O1–O2)

Для зберігання ви можете надійно зафіксувати певні деталі інструменту на електроінструменті.

- Зніміть додатковий паралельний упор (41) з паралельного упора (5).
- Вставте всі незакріплені деталі інструмента у відповідні магазини на корпусі (див. наступну таблицю).

Деталь інструменту | Магазин
--- | ---
Паралельний упор (5) | переверніть, вставте в напрямні знизу і зафіксуйте затискну рукоятку (39)
Підсувна палиця (12) | вставте в гніздо для зберігання (68)
Захисний кожух (3) | підвісьте у виїмку кріплення (11) і закріпіть затискним важелем (37)
Ключ-шестигранник (10) | вставте в гніздо для зберігання (69)
Кільцевий гайковий ключ (9) | вставте в гніздо для зберігання (70)
Кутовий упор (2) | вставте в гніздо для зберігання (7)
Додатковий паралельний упор (41) | вставте у паз позаду на паралельному упорі (5) і закріпіть за допомогою гвинтів-баранчиків

## Перенесення електроінструмента

Перш ніж транспортувати електроінструмент, треба виконати такі дії:

- Встановіть електроінструмент в положення як для транспортування.
- Зніміть все приладдя, яке не можна міцно монтувати на електроінструменті.
  За можливості переносьте пиляльні полотна, якими ви не користуєтеся, в закритих ємностях.
- Посуньте поширювач стола (6) всередину до самого упору і притисніть затискну рукоятку (13) донизу, щоб зафіксувати її.
- Накрутіть шнур на кабельну дужку (26).
- Піднімайте або транспортуйте електроінструмент за переносні рукоятки (27).

- Для перенесення електроприладу користуйтеся лише транспортним приладдям і ні в якому разі не користуйтеся для цього захисними пристроями.