# ضبط مصد التوازي

يمكن تركيز مصد التوازي (5) إما على يمين أو يسار شفرة المنشار. تبين العلامة في العدسة المكبرة (55) المسافة المضبوطة بين مصد التوازي وشفرة المنشار على التدريج (1).
ضع مصد التوازي على جانب شفرة المنشار المرغوب انظر تركيب مصد التوازي (انظر الصورة e).

## ضبط مصد التوازي
عندما تكون قاعدة المنشار مفتوحة ومسحوبة

- قم بفك مقبض الشد (39) الخاص بمصد التوازي (5). حرك مصد التوازي، إلی أن تشير العلامة بالعدسة المكبرة (55) إلى المسافة المرغوبة حتى شفرة المنشار.
  عندما تكون منضدة العمل غير مفتوحة تسري الكتابة السفلية على التدريج الفضي (1).
- اضغط مقبض الشد (39) نحو الأسفل مرة أخرى من أجل التثبيت.

## ضبط مصد التوازي
عندما تكون قاعدة المنشار مفتوحة ومسحوبة (انظر الصورة D)

- ركز مصد التوازي علی يمين نصل المنشار.
  حرك مصد التوازي، إلی أن تشير العلامة بالعدسة المكبرة (55) إلى التدريج السفلي 29 سم.
  اضغط مقبض الشد (39) نحو الأسفل مرة أخرى من أجل التثبيت.
- اجذب مقبض الشد (13) إلى أعلى تماما لإطالة قاعدة المنشار.
- قم بسحب امتداد قاعدة المنشار (6) إلى الخارج إلی أن يشير مبين البعد (56) علی التدريج العلوي إلی البعد المرغوب عن نصل المنشار.
- اضغط مقبض الشد (13) إلى أسفل.
  يكون قد تم تثبيت امتداد قاعدة المنشار بذلك.