# Sågbladets transport- och arbetsläge

## Transportläge

- Ta bort skyddskåpan (3), ta bort bordinsatsen (23) och positionera spaltkilen (4) i understa läge. Sätt i bordinsatsen (23) igen.
- Vrid veven (15) motsols tills tänderna på sågbladet (24) befinner sig sågbordet (21).
- Skjut breddningen av sågbordet (6) helt inåt.
  Tryck spänngreppet (13) neråt. Därmed har sågbordsbreddningen fixerats.

## Arbetsläge

- Positionera spaltkilen (4) i det översta läget precis över mitten av sågbladet, sätt in bordinsatsen (23) och montera skyddskåpan (3).
- Vrid veven (15) medsols tills de övre tänderna på sågbladet (24) befinner sig ca. 3−6 mm över arbetsstycket.