# Date tehnice

Ferăstrău circular de banc |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Putere nominală | W | 1600 | 1600
Tensiune nominală | V | 220 − 240 | 220 − 240
Frecvenţă | Hz | 50/60 | 50/60
Turaţie de funcţionare în gol | rot/min | 5500 | 5500
Limitator al curentului de pornire |  | ● | ●
Greutate conform EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
Clasa de protecţie |  | /II | /II
Dimensiuni (inclusiv elementele demontabile ale sculei electrice)
lăţime x adâncime x înălţime | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Dimensiuni pentru pânzele de ferăstrău adecvate
Diametru pânză de ferăstrău | mm | 216 | 216
Grosimea corpului pânzei de ferăstrău | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
Grosimea/Ceaprăzuirea minimă a dinţilor de ferăstrău | mm | 2,3 | 2,3
Diametrul orificiului de prindere | mm | 30 | 25,4

Dimensiuni maxime ale piesei de prelucrat: vezi Dimensiuni maxime ale piesei de prelucrat

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.