# Stivaggio e trasporto

## Conservazione degli elementi dell’utensile (vedere figg. O1 – O2)

L’elettroutensile consente di fissare in modo sicuro determinati suoi elementi, per il loro stivaggio.

- Allentare la guida parallela supplementare (41) dalla guida parallela (5).
- Innestare tutte le parti non fisse dell’utensile nei relativi vani di alloggiamento sulla carcassa (vedere la tabella seguente).

Elemento dell’apparecchio | Vano porta lama/portachiave
--- | ---
Guida parallela (5) | Girare, appendere dal basso nei binari di guida e serrare l’impugnatura di serraggio (39)
Piano scorrevole (12) | Inserire nel deposito (68)
Copertura di protezione (3) | Agganciare nella rientranza del supporto (11) e serrare saldamente mediante leva di bloccaggio (37)
Chiave a brugola (10) | Inserire nel deposito (69)
Chiave ad anello (9) | Inserire nel deposito (70)
Battuta di guida angolare (2) | Inserire nel deposito (7)
Guida parallela supplementare (41) | Inserire nella scanalatura posteriore della guida parallela (5) e serrare con l’ausilio delle viti ad alette

## Trasporto dell’elettroutensile

Prima di trasportare l’elettroutensile, occorrerà effettuare le seguenti operazioni:

- Portare l’elettroutensile in posizione di trasporto.
- Rimuovere tutti gli accessori che non si possano montare saldamente sull’elettroutensile.
  Per il trasporto, se possibile, riporre in un contenitore chiuso le lame inutilizzate.
- Spingere l’estensione in larghezza per banco sega (6) completamente verso l’interno e, per fissare, premere l’impugnatura di serraggio (13) verso il basso.
- Avvolgere il cavo di rete attorno all’apposito supporto (26).
- Per trasportare o sollevare il banco sega, utilizzare le impugnature di trasporto (27).

- Trasportando l’elettroutensile utilizzare esclusivamente i dispositivi di trasporto; non utilizzare in alcun caso i dispositivi di protezione.