# Dodatne sigurnosne napomene

- Prilikom montaže lista testere nosite zaštitne rukavice. Postoji opasnost od povrede.

- Nemojte upotrebljavati listove testera od HSS čelika. Takvi listovi testere mogu lako da se slome.

- Upotrebljavajte samo listove testere, koji odgovaraju karakteristikama koje su navedene u ovom uputstvu za rad, kao i na električnom alatu, i koji su prekontrolisani prema EN 847‑1 i obeleženi na odgovarajući način.

- Električni alat nemojte nikada da koristite bez podloge za sto. Zamenite neispravnu podlogu za sto. Ukoliko je podloga za sto neispravan, možete se povrediti na list testere.

- Neka radni prostor uvek bude čist. Mešanje materijala je posebno opasno. Prašina lakog metala može da se zapali i eksplodira.

- Izaberite odgovarajući list testere za materijal koji želite da obrađujete.

- Upotrebljavajte samo listove testere koje je preporučio proizvođač ovog električnog alata i koji su pogodni za materijal koji želite da obrađujete.

- Predmet koji se obrađuje prevlačite preko lista testere isključivo dok list testere radi. Inače postoji opasnost od povratnog udarca, kada list testere zakači u radnom komadu.