# Szállítmány tartalma

Az elektromos kéziszerszám első üzembevétele előtt ellenőrizze, hogy a készülékkel együtt az alábbiakban felsorolt valamennyi alkatrész is kiszállításra került‑e:

- Asztali körfűrész felszerelt (24) fűrészlappal és (4) feszítőékkel
- (2) szögvezető
- (5) párhuzamvezető
- (41) kiegészítő párhuzamvezető
- (42) „Kiegészítő párhuzamvezető“ rögzítőkészlet (2 rögzítőcsavar, 2 alátét, 2 szárnyasanya)
- (3) védőburkolat
- (10) belső hatlapos csavarkulcs
- (9) gyűrűskulcs lapos csavarhúzó-éllel
- (12) tolófa
- (23) asztalbetét

Megjegyzés: Ellenőrizze az elektromos kéziszerszám esetleges rongálódásait.
Az elektromos kéziszerszám további használata előtt gondosan győződjön meg arról, hogy a védőberendezések vagy a némileg megsérült alkatrészek a sérülés ellenére tökéletesen és céljuknak megfelelően működnek‑e. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek kifogástalanul működnek‑e, nem szorulnak‑e be, nem sérültek‑e meg. Az elektromos kéziszerszám csak akkor működik tökéletesen, ha annak minden egyes alkatrésze megfelel a rá vonatkozó előírásoknak és helyesen került felszerelésre.
A megrongálódott védőberendezéseket és alkatrészeket egy erre feljogosított, elismert szakműhelyben meg kell javíttatni vagy ki kell cseréltetni.