# Posição de transporte e de trabalho do disco de serra

## Posição de transporte

- Remova a cobertura de proteção (3), retire o inserto de mesa (23) e posicione a cunha abridora (4) na posição mais baixa. Volte a colocar o inserto de mesa (23).
- Rode a manivela (15) para a esquerda, até que os dentes do disco de serra (24) se encontrarem por baixo da mesa de serra (21).
- Empurre o conjunto de extensão da mesa de serra (6) totalmente para dentro.
  Pressione o punho de aperto (13) para baixo. Desta forma, o conjunto de extensão da mesa de serra está fixo.

## Posição de trabalho

- Posicione a cunha abridora (4) na posição mais alta precisamente ao centro do disco de serra, introduza o inserto de mesa (23) e monte a cobertura de proteção (3).
- Rode a manivela (15) para a direita, até que os dentes superiores do disco de serra (24) se encontrem a aprox. 3−6 mm por cima da peça.