# Namještanje paralelnog graničnika

Paralelni graničnik (5) možete pozicionirati lijevo ili desno od lista pile. Oznaka u povećalu (55) prikazuje namješteni razmak paralelnog graničnika do lista pile na skali (1).
Pozicionirajte paralelni graničnik na željenu stranu lista pile vidi Montaža paralelnog graničnika (vidjeti sliku e).

## Namještanje paralelnog graničnika
u stanju neizvučenog stola za piljenje

- Otpustite steznu ručku (39) paralelnog graničnika (5). Pomičite paralelni graničnik sve dok oznaka u povećalu (55) ne pokaže željeni razmak do lista pile.
  U stanju neizvučenog stola za piljenje vrijedi donji natpis na srebrnoj skali (1).
- Za fiksiranje steznu ručku (39) ponovno pritisnite prema dolje.

## Namještanje paralelnog graničnika
u stanju izvučenog stola za piljenje (vidjeti sliku D)

- Pozicionirajte paralelni graničnik desno od lista pile.
  Pomičite paralelni graničnik sve dok oznaka u povećalu (55) ne pokaže na donjoj skali 29 cm.
  Za fiksiranje steznu ručku (39) ponovno pritisnite prema dolje.
- Povucite steznu ručku (13) za proširenje stola za piljenje skroz prema gore.
- Izvlačite proširenje stola za piljenje (6) prema van sve dok pokazivač razmaka (56) ne pokaže željeni razmak do lista pile na gornjoj skali.
- Steznu ručku (13) pritisnite prema dolje.
  Time je fiksirano proširenje stola za piljenje.