# Tekniska data

Bordscirkelsåg |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Upptagen märkeffekt | W | 1600 | 1600
Märkspänning | V | 220 − 240 | 220 − 240
Frekvens | Hz | 50/60 | 50/60
Tomgångsvarvtal | min-1 | 5500 | 5500
Startströmsbegränsning |  | ● | ●
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
Skyddsklass |  | / II | / II
Mått (inklusive avtagbara komponenter)
bredd x djup x höjd | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Mått för lämpliga sågklingor
Sågklingans diameter | mm | 216 | 216
Klingans stomtjocklek | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
min. tandtjocklek/-snedställning | mm | 2,3 | 2,3
Centrumhålets diameter | mm | 30 | 25,4

Maximala arbetsstyckemått: se Maximala arbetsstyckemått

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.