# Üzembe helyezés

- Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kéziszerszám típustábláján található adatokkal.

##

- Az üzembe helyezéshez nyomja meg a zöld (57) BE-gombot.

##

- Nyomja meg a (16) biztonsági fedelet.

##

A be-/kikapcsoló egy úgynevezett nullfeszültség-kapcsoló, amely egy feszültségkiesés (például ha üzem közben kihúzzák a hálózati csatlakozó dugót) esetén meggátolja az elektromos kéziszerszám újraindulását.
Az elektromos kéziszerszám ezutáni üzembe helyezéséhez ismét meg kell nyomni a zöld (57) BE-gombot.

##

Egy jogtalan használat elleni védelemként a be-/kikapcsoló (16) biztonsági fedelét egy lakattal le lehet zárni.

- Tolja egészen fel a (58) látóablakot és nyomja kissé meg a biztonsági fedelet.
- Zárja össze egy lakattal a látóablak két gyűrűjét és a be-/kikapcsoló alaplapjának gyűrűjét.