# Hoiulepanek ja transport

## Seadme osade hoiustamine (vt jn O1 – O2)

Kasutusväliseks ajaks saab teatud seadme osad kinnitada elektrilisele tööriistale.

- Eemaldage lisaparalleeljuhik (41) paralleeljuhikust (5).
- Pange kõik lahtised seadme osad nende hoiukohtadesse korpusel (vt järgmist tabelit).

Seadme osa | Hoiukoht
--- | ---
Paralleeltugi (5) | pöörake ringi, riputage alt juhtsiinidele ja fikseerige kinnituspidemega (39)
Lükkepulk (12) | asetage hoiukohta (68)
Kaitsekate (3) | riputage hoiukoha (11) väljalõikesse ja kinnitage lukustushoovaga (37)
Sisekuuskantvõti (10) | asetage hoiukohta (69)
Silmusvõti (9) | asetage hoiukohta (70)
Nurgajuhik (2) | asetage hoiukohta (7)
Lisaparalleeljuhik (41) | Lükake soonde paralleelhoidiku (5) taga ja kinnitage tiibkruvidega

## Seadme kandmine

Enne elektritööriista transportimist peate tegema järgmist:

- Viige elektritööriist transpordiasendisse.
- Eemaldage kõik tarvikud, mis ei ole elektritööriistale püsivalt kinnitatud.
  Transpordiks asetage kasutamata saekettad võimaluse korral suletud mahutisse.
- Lükake saepingi laiendus (6) lõpuni sisse ja vajutage kinnituspide (13) fikseerimiseks alla.
- Kerige toitekaabel kaablihoidikule (26).
- Kasutage tõstmiseks ja teisaldamiseks kandesangu (27).

- Elektrilise tööriista transportimisel kasutage alati ainult transpordiseadiseid, ärge mitte kunagi haarake kaitseseadistest.