# Ibrugtagning

- Kontroller netspændingen! Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på el-værktøjets typeskilt.

##

- Maskinen tages i brug ved at trykke på den grønne Tænd-knap (57).

##

- Tryk på sikkerhedsklappen (16).

##

Start-stop-kontakten er en såkaldt nulspændingskontakt, der forhindrer, at el-værktøjet starter igen efter strømsvigt (f. eks. træk stikket ud under brug).
El‑værktøjet tages i brug igen ved at trykke på den grønne Tænd-knap (57).

##

For at beskytte mod uautoriseret betjening kan du låse tænd-/sluk-kontaktens sikkerhedsklap (16) ved hjælp af en hængelås.

- Skub inspektionsruden (58) helt op, og tryk sikkerhedsklappen let imod.
- Lås inspektionsrudens to øjer og øjet til tænd/sluk-kontaktens bundplade sammen ved en hængelås.