# Käyttöönotto

- Huomioi sähköverkon jännite! Virtalähteen jännitteen tulee vastata sähkötyökalun laitekilvessä olevia tietoja.

##

- Käynnistä moottori vihreällä käynnistyskytkimellä (57).

##

- Paina suojakantta (16).

##

Käynnistyskytkin on ns. nollajännitekytkin, joka estää sähkötyökalun uudelleenkäynnistymisen sähkökatkoksen jälkeen (esim. jos pistotulppa irrotetaan käytön aikana).
Kun haluat ottaa sähkötyökalun taas käyttöön, sinun on painettava uudelleen vihreää käynnistyspainiketta (57).

##

Luvattoman käytön estämiseksi voit lukita käynnistyskytkimen (16) suojakannen riippulukolla.

- Työnnä ikkuna (58) kokonaan ylös ja paina suojakantta kevyesti.
- Lukitse ikkunan molemmat silmukat ja käynnistykytkimen pohjalevyn silmukka toisiinsa riippulukolla.