# Naudojimas pagal paskirtį

Šis elektrinis įrankis skirtas naudoti stacionariai, atliekant tiesius išilginius ir skersinius pjūvius kietojoje ir minkštojoje medienoje, medienos drožlių bei medienos plaušų plokštėse. Įstrižo pjūvio kampas horizontalioje plokštumoje gali būti nuo −30° iki +30° o įstrižo pjūvio kampas vertikalioje plokštumoje nuo 0°iki 45°.

Naudojant atitinkamus pjūklo diskus, galima pjauti aliuminio profilius ir plastiką.