# Parallelgeleider instellen

De parallelgeleider (5) kan links of rechts van het zaagblad worden geplaatst. De markering in de loep (55) geeft de ingestelde afstand van de parallelgeleider tot het zaagblad op de verdeelschaal (1) aan.
Plaats de parallelgeleider aan de gewenste kant van het zaagblad zie Parallelgeleider monteren (zie afbeelding e).

## Parallelgeleider instellen
bij niet uitgetrokken zaagtafel

- Maak de spangreep (39) van de parallelgeleider (5) los. Verschuif de parallelgeleider tot de markering in de loep (55) de gewenste afstand tot het zaagblad aangeeft.
  Bij niet uitgetrokken zaagtafel geldt de onderste tekst van de zilveren verdeelschaal (1).
- Voor het vastzetten duwt u de spangreep (39) weer omlaag.

## Parallelgeleider instellen
bij uitgetrokken zaagtafel (zie afbeelding D)

- Plaats de parallelgeleider rechts van het zaagblad.
  Verschuif de parallelgeleider tot de markering in de loep (55) op de onderste verdeelschaal 29 cm aangeeft.
  Voor het vastzetten duwt u de spangreep (39) weer omlaag.
- Trek de spangreep (13) voor de zaagtafelverbreding helemaal omhoog.
- Trek de zaagtafelverbreding (6) naar buiten tot de afstandsaanduiding (56) de gewenste afstand tot het zaagblad op de bovenste verdeelschaal aangeeft.
- Duw de spangreep (13) omlaag.
  De zaagtafelverbreding is nu vastgezet.