# A feszítőék beállítása

A (4) feszítőék meggátolja, hogy a (24) fűrészlap beékelődjön a vágási résbe. Ellenkező esetben fennáll egy visszarúgás veszélye, ha a fűrészlap beékelődik a munkadarabba.
Ezért mindig ügyeljen arra, hogy a feszítőék helyesen legyen beállítva:

- A sugárirányú résnek a fűrészlap és a feszítőék között legfeljebb 3 − 8 mm-nek szabad lennie.
- A feszítőék vastagságának kisebbnek kell lennie a vágási szélességnél és nagyobbnak kell lennie, mint a fűrésztelep vastagsága.
- A feszítőéknek mindig egy vonalban kell lennie a fűrészlappal.
- A szokványos szétválasztó vágásokhoz a feszítőéknek mindig a lehető legmagasabb helyzetben kell lennie.

## A feszítőék magasságának beállítása (lásd a F ábrát)

Hornyok fűrészeléséhez be kell állítani a feszítőék magasságát.

- Ha az elektromos kéziszerszámot hornyoláshoz vagy peremezéshez használja, használjon hozzá egy megfelelő védőberendezést (például alagút-védőbúra, nyomófésű).

- Nyissa ki a (37) rögzítőkart és húzza ki a (3) védőburkolatot a (4) feszítőék hornyából.
  A védőbúra megrongálódásának megelőzésére tárolja azt a házon erre a célra előirányzott (11) tartóban (lásd a ábrát is).
- Forgassa el a (15) forgatókereket ütközésig az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig, úgy hogy a (24) fűrészlap a lehető legmagasabb helyzetben legyen a fűrészasztal felett.
- Oldja ki az óramutató járásával megegyező irányban a (34) rögzítőkart, amíg az felfelé mutat.
- Húzza le a feszítőéket a (35) csapokról (ehhez húzza kissé kifelé a (34) rögzítőkart) és tolja le ütközésig a (4) feszítőéket.
- Pattintsa be mindkét (35) csapot a feszítőék felső furataiba, majd húzza meg ismét szorosra a (34) rögzítőkart.
  A (33) jelöléseknek a szorítón és a (34) rögzítőkaron az ábrán látható helyzetben kell lenniük.