# Ajuste del tope paralelo

El tope paralelo (5) puede posicionarse a la izquierda como a la derecha de la hoja de sierra. La marca de la lupa (55) muestra la distancia ajustada del tope paralelo con respecto al disco de sierra en la escala (1).
Posicione el tope paralelo en el lado deseado del disco de sierra ver Montaje del tope paralelo (ver figura e).

## Ajuste del tope paralelo
cuando la mesa de corte no está extendido

- Suelte la palanca de enclavamiento (39) del tope paralelo (5). Deslice el tope paralelo hasta que la marca de la lupa (55) muestre la distancia deseada con el disco de sierra.
  Con la mesa de corte no extendida, se aplica la inscripción inferior de la escala plateada (1).
- Para su fijación, vuelva a presionar hacia abajo la palanca de enclavamiento (39).

## Ajuste del tope paralelo
con la mesa de corte extendida (ver figura D)

- Posicione el tope paralelo a la derecha de la hoja de sierra.
  Deslice el tope paralelo hasta que la marca en la lupa (55) muestre cm en la escala inferior 29.
  Para su fijación, vuelva a presionar hacia abajo la palanca de enclavamiento (39).
- Tire de la palanca de enclavamiento (13) de la ampliación de la mesa de corte hacia arriba por completo.
- Extraiga la ampliación de la mesa de corte (6) hacia fuera, hasta que el indicador de distancia (56) muestre la distancia deseada con el disco de sierra en la escala superior.
- Presione la palanca de enclavamiento (13) hacia abajo.
  Queda bloqueada así la ampliación de la mesa.