# Messa in funzione

- Attenersi alla tensione di rete La tensione riportata sulla targhetta di identificazione dell’elettroutensile deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimentazione.

##

- Per mettere in funzione l’elettroutensile premere il tasto ins. verde (57).

##

- Esercitare pressione sul coperchio di sicurezza (16).

##

Un interruttore di avvio/arresto è un cosiddetto interruttore di minima tensione che impedisce dopo una mancanza di corrente un riavvio dell’elettroutensile (ad es. in caso di estrazione della spina durante il funzionamento).
In tale caso, per rimettere in funzione l’elettroutensile, andrà nuovamente premuto il tasto ins. verde (57).

##

Per la protezione contro un utilizzo non autorizzato è possibile bloccare il coperchio di sicurezza dell’interruttore di avvio/arresto (16) con l’ausilio di un lucchetto.

- Spingere la finestrella d’ispezione (58) completamente verso l’alto e esercitare una lieve pressione sul coperchio di sicurezza.
- Chiudere i due occhielli della finestrella di sicurezza e l’occhiello della piastra di base dell’interruttore di avvio/arresto con un lucchetto.