# Instruções de segurança adicionais

- Para a montagem do disco de serra é necessário usar luvas de proteção. Existe perigo de ferimentos.

- Não use discos de serra de aço HSS. Estes discos de serra podem quebrar facilmente.

- Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados caraterísticos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica e que sejam controlados conforme EN 847‑1 e respetivamente marcados.

- Nunca utilize a ferramenta elétrica sem o encaixe de mesa. Substitua um encaixe de mesa com defeito. Sem um encaixe de mesa em perfeitas condições pode sofrer ferimentos no disco de serra.

- Mantenha o local de trabalho limpo. As misturas de materiais são muito perigosas. Pó de metal leve pode queimar ou explodir.

- Selecione o disco de serra apropriado para o material com que deseja trabalhar.

- Só usar lâminas de serra recomendadas pelo fabricante desta ferramenta elétrica e apropriadas para o material com que deseja trabalhar.

- Desloque a peça apenas contra o disco de serra em rotação. Caso contrário há risco de um contragolpe, se a lâmina de serra se enganchar na peça a ser trabalhada.