# Műszaki adatok

Asztali körfűrész |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Névleges felvett teljesítmény | W | 1600 | 1600
Névleges feszültség | V | 220 − 240 | 220 − 240
Frekvencia | Hz | 50/60 | 50/60
Üresjárati fordulatszám | perc-1 | 5500 | 5500
Indítási áram korlátozás |  | ● | ●
Súly az „EPTA‑Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | kg | 22 | 22
Érintésvédelmi osztály |  | / II | / II
Méretek (beleértve a készülék levehető részeit)
Szélesség x mélység x magasság | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
A kéziszerszámhoz használható fűrészlapok méretei
Fűrészlap átmérő | mm | 216 | 216
Fűrészlap magvastagság | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
min. fogvastagság/-kihajlás | mm | 2,3 | 2,3
Furatátmérő | mm | 30 | 25,4

Maximális munkadarab méretek: lásd Maximális munkadarab méretek

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.