# Символы

Следующие символы могут иметь значение для использования Вашего электроинструмента. Запомните, пожалуйста, эти символы и их значение. Правильное толкование символов поможет Вам лучше и надежнее работать с этим электроинструментом.

Символы и их значение
| Не подставляйте руки в зону пиления при работающем электроинструменте. При контакте с пильным диском возникает опасность травмирования.
| Применяйте противопылевой респиратор.
| Носите средства защиты органов слуха. Воздействие шума может привести к потере слуха.
| Используйте защитные очки.
‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 ‎3 601 M42 0B1 | Учитывайте размеры пильного диска. Диаметр посадочного отверстия должен подходить к шпинделю инструмента без зазора. При необходимости использования переходника следите за тем, чтобы размеры переходника соответствовали толщине полотна пильного диска и диаметру посадочного отверстия пильного диска, а также диаметру шпинделя инструмента. По возможности, используйте переходники, поставляемые вместе с пильным диском. Диаметр пильного диска должен соответствовать данным на символе.
| a Максимально допустимый диаметр пильного диска составляет 216 мм. b При замене пильного диска следите за тем, чтобы ширина резания была не меньше 2,3 мм и толщина тела диска не превышала 2,1 мм. В противном случае имеется опасность застревания распорного клина в заготовке. c Толщина распорного клина составляет 2,2 мм. d Направление резания зубьев (направление стрелки на пильном диске) должно совпадать с направлением стрелки на распорном клине.
| Толщина распорного клина составляет 2,2 мм. Максимально допустимая высота заготовки составляет 70 мм.
| Левая сторона: Показывает направление вращения кривошипной рукоятки для опускания (транспортное положение) и поднятия (рабочее положение) пильного диска. Правая сторона:Показывает положение стопорного рычага при фиксации пильного диска и при настройке вертикального угла распила (пильный диск можно наклонять).
| Электроинструмент с классом защиты II имеют усиленную или двойную изоляцию.
| Посредством маркировки CE изготовитель подтверждает, что электроинструмент отвечает действующим директивам ЕU.