# Zaagblad wisselen (zie afbeeldingen l1−l4)

- Trek vóór werkzaamheden aan het elektrische gereedschap altijd de stekker uit het stopcontact.

- Draag werkhandschoenen bij de montage van het zaagblad. Er bestaat verwondingsgevaar.

- Gebruik alleen zaagbladen met een maximaal toegestaan toerental dat hoger is dan het onbelaste toerental van het elektrische gereedschap.

- Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de in deze gebruiksaanwijzing en op het elektrische gereedschap vermelde specificaties, volgens EN 847‑1 zijn gecontroleerd en overeenkomstig zijn gemarkeerd.

- Gebruik alleen zaagbladen die door de fabrikant van dit elektrische gereedschap werden aanbevolen en die geschikt zijn voor het materiaal dat u wilt bewerken. Zo vermijdt u oververhitting van de punten van de zaagtanden en smelten van de te bewerken kunststof.

- Gebruik geen zaagbladen van HSS-staal. Dergelijke zaagbladen kunnen gemakkelijk breken.

##

- Open de klemhendel (37) en trek de veiligheidsafdekking (3) uit de groef op het spouwmes (4).
- Draai de vergrendelschroef (36) met de punt van de ringsleutel (9) tot aan de aanslag in draairichting "Slot open" en til het tafelinzetstuk (23) uit de gereedschapschacht. Er is een greepopening (46) om het optillen gemakkelijker te maken.
- Draai de kruk (15) met de klok mee (naar rechts) tot aan de aanslag, zodat het zaagblad (24) zich in de hoogst mogelijke positie boven de zaagtafel bevindt.
- Draai de spanmoer (47) met de ringsleutel (9) en trek tegelijkertijd aan de hendel voor blokkering van de uitgaande as (48) tot deze vastklikt.
- Houd de hendel voor blokkering van de uitgaande as aangetrokken en schroef de spanmoer tegen de klok in (naar links) eraf.
- Neem de spanflens (49) weg.
- Verwijder het zaagblad (24).

##

- Reinig indien nodig vóór de montage alle te monteren delen.
- Plaats het nieuwe zaagblad op de opnameflens (50) van de uitgaande as (51).

Aanwijzing: Gebruik geen te kleine zaagbladen. De radiale spleet tussen zaagblad en spouwmes mag maximaal 3 − 8 mm bedragen.

- Let er bij de montage op dat de snijrichting van de tanden (pijlrichting op het zaagblad) overeenkomt met de pijlrichting op het spouwmes!

- Breng de spanflens (49) en de spanmoer (47) aan.
- Draai de spanmoer (47) met de ringsleutel (9) en trek tegelijkertijd aan de hendel voor blokkering van de uitgaande as (48) tot deze vastklikt.
- Draai de spanmoer met de klok mee (naar rechts) vast.
- Leg het tafelinzetstuk (23) over het spouwmes (4) in de gereedschapschacht. Draai de vergrendelschroef (36) met de punt van de ringsleutel (9) tot aan de aanslag in draairichting "Slot dicht".
- Monteer de veiligheidsafdekking (3) weer.