# Sahanterän kuljetus ja käyttöasento

## Kuljetusasento

- Ota suojus (3) pois, irrota pöydän sisäosa (23) ja kohdista halkaisuveitsi (4) ala-asentoon. Asenna pöydän sisäosa (23) takaisin paikalleen.
- Kierrä vipua (15) vastapäivään, kunnes sahanterän (24) hampaat ovat sahapöydän (21) alapuolella.
- Työnnä sahapöydän levennysosa (6) kokonaan sisään.
  Paina kiinnityskahvaa (13) alaspäin. Tämä lukitsee sahapöydän levennysosan.

## Käyttöasento

- Kohdista halkaisuveitsi (4) yläasennossa tarkasti sahanterän keskelle, aseta pöydän sisäosa (23) paikalleen ja asenna suojus (3).
- Käännä vipua (15) myötäpäivään, kunnes sahanterän (24) ylähampaat ovat n. 3−6 mm:n verran työkappaletta ylempänä.