# محتویات ارسالی

پيش از اینکه این ابزار برقی را برای اولین بار مورد استفاده قرار دهید، کنترل کنید که آیا قطعات مندرج زیر بطور کامل ارسال شده اند:

- اره گرد رومیزی با تیغه اره نصب شده (24) و محافظ تیغه (4)
- راهنمای زاویه برش (2)
- گونیای موازی (5)
- گونیای موازی یدکی (41)
- مجموعه اتصال "گونیای موازی یدکی" (42) (2 پیچ اتصال، 2 واشر، 2 مهره خروسکی)
- قاب محافظ (3)
- آچار آلن (10)
- آچار رینگی (9) دارای نوک پیچگوشتی چهارسو
- پیشران قطعه کار (12)
- یدکی میز (23)

نکته: ابزار برقی را از نظر هر گونه آسیب دیدگی احتمالی کنترل کنید .
قبل از ادامه کار با ابزار برقی، کلیه تجهیزات ایمنی را از نظر قابلیت کامل انجام کار کنترل کنید. هر گونه آسیب دیدگی قطعات را باید از لحاظ عملکرد بدون ایراد و مطابق با دستورات مقرر برای کاربرد ابزار برقی به دقت بررسی کنید. کنترل کنید که آیا قطعات متحرک بدون عیب و نقص هستند و گیر نمی کنند و قطعات آسيب قطعات دیده نیستند.
همه قطعات باید به درستی مونتاژ شده و دارای شرایط لازم باشند، تا تضمینی برای عملکرد صحیح و بدون ایراد دستگاه وجود داشته باشد.