# Parçaların montajı

- Aletle birlikte teslim edilen bütün parçaları ambalajdan dikkatli biçimde çıkarın.
- Bütün ambalaj malzemesini elektrikli aletten ve birlikte teslim edilen aksesuardan alın.

- Kilitleme vidalarını (32), halkalı anahtarın (9) ucu ile "Kilitleme" yönünde durana kadar dönme yönünde çevirin ve zemin ızgarasını (31) açın (bkz. Şekil a).
  Motor bloğu altındaki paketleme malzemesini çıkarın.

Doğrudan gövdeye aşağıdaki alet elemanları sabitlenmiştir: İtme kolu (12), halkalı anahtar (9), iç altıgen anahtar (10), paralellik mesnedi (5), açılı mesnet (2), emme adaptörü (29), sabitleme setli ek paralellik mesnedi (41) (42), koruma kapağı (3).

- Bu alet elemanlarından birine ihtiyaç duymanız halinde dikkatli bir şekilde saklama deposundan çıkarın.

##

Uyarı: Gerekiyorsa konumlandırma yapmadan önce takılacak bütün parçaları temizleyin.

- Kolu (15) saat yönünde sonuna kadar çevirerek testere bıçağının (24) testere tezgahı üzerinde mümkün olan en yüksek konuma gelmesini sağlayın.
- Sıkıştırma kolunu (34) yukarı bakana kadar saat yönünde gevşetin.
- Yarma kamasını (4) sıkıştırma koluna doğru (34) yukarı çekilebilecek ölçüde itin.
- Yarma kamasını, testere bıçağının tam ortasına konumlanıncaya kadar yukarı çekin.
- Her iki pimin (35) yarma kamasının alt deliklerini kavramasını sağlayın ve sıkıştırma kolunu (34) tekrar sıkın.
  Sıkıştırma ve sıkıştırma kolundaki (34) işaretler (33) gösterildiği gibi hizalanmalıdır.

##

- Masanın eklentisini (23) alet oluğundaki yarma kamasının (4) üzerine yerleştirin.
- Kilitleme vidasını (36), halkalı anahtarın (9) ucu ile "Kilit kapalı" dönme yönünde durana kadar çevirin.

Masa eklentisinin (23) ön tarafı testere tezgahı ile aynı hizada veya testere tezgahının biraz altında olmalıdır, arka tarafı ise testere tezgahı ile aynı hizada veya testere tezgahının biraz üstünde olmalıdır.

##

Uyarı: Koruma kapağını sadece yarma kaması en üst konumda tam olarak testere bıçağının merkezine konumlandırıldığında takın (bkz. şekil b2). Koruma kapağını, yarma kaması alt konumdayken takmayın (teslimat durumu veya yivlerin testereleme pozisyonu) (bkz. şekil b1).

- Sıkıştırma kolunu (37) gevşetin ve koruma kapağını (3) saklama mesnedinden (11) çıkarın.
- Koruma kapağının testere bıçağı korumasını (üst metal yay) (3) bir elinizle tutun ve diğer elinizle sıkıştırma kolunu (37) yukarı kaldırın.
- Kılavuz pimleri (38) yarma kamasındaki (4) oluğun arkasına itin.
- Koruma kapağını (3) testere bıçağı koruması (üst metal yay) testere tezgahının (21) üst yüzeyine paralel durana kadar aşağı itin.
- Sıkıştırma kolunu (37) aşağı doğru bastırın. Sıkıştırma kolu hissedilir ve işitilir biçimde kavrama yapmalı ve koruyucu kapak (3) sıkıca ve güvenli biçimde takılmış olmalıdır.

- Çalışmaya başlamadan önce her defasında koruyucu kapağın kusursuz biçimde hareket edip etmediğini kontrol edin. Koruyucu kapak hiçbir yere temas etmeden rahatça hareket etmiyorsa ve hemen kapanmıyorsa elektrikli el aletini kullanmayın.

##

Paralellik mesnedi (5) testere bıçağının soluna veya sağına konumlandırılabilir.

- Sıkma tutamağını (39) paralellik mesnedinde (5) gevşetin. Böylece V kılavuz (40) boşa alınır.
- Önce paralellik mesnedinin V kılavuz oluğunu (30) testere tezgahına yerleştirin. Daha sonra paralellik mesnedini (25) testere tezgahının ön kılavuz oluğuna konumlandırın.
  Paralellik mesnedi bu durumda istendiği gibi itilebilir.
- Paralellik mesnedini tespit etmek için germe tutamağını (39) aşağı indirin.

##

İnce iş parçalarını testerelerken ve dikey gönye açısında testereleme yaparken ek paralellik mesnedini (41) paralellik mesnedine (5) monte edin.
Yapılan işe göre ek paralellik mesnedi paralellik mesnedinin (5) sağına veya soluna takılabilir.

"Ek paralellik mesnedi" tespit setini (42) (2 tespit vidası, 2 besleme pulu, 2 kelebek somun) montajı için kullanın.

- Tespit vidalarını paralellik mesnedinin (5) yan taraflarındaki deliklerden itin.
- Vidaların başları ek paralellik mesnedin için kılavuz işlevi görür.
- Ek paralellik mesnedini (41) tespit vidalarının başları üzerine itin.
- Besleme pullarını tespit vidaları üzerine yerleştirin ve vidaları kelebek somunlarla sıkın.

##

- Rayı (43) açılı mesnette (2) testere tezgahının öngörülen iki kılavuz oluğundan (28) birine yerleştirin.