# Testere bıçağının nakliye ve çalışma konumları

## Nakliye konumu

- Koruyucu kapağı (3) çıkarın, masa eklentisini (23) çıkarın ve yarma kamasını (4) en alt konuma konumlandırın. Masa eklentisini (23) tekrar takın.
- Kolu (15) testere bıçağı (24) dişleri testere tezgahı (21) altına gelinceye kadar saat yönünün tersine çevirin.
- Testere tezgahı genişletmesini (6) sonuna kadar içeri itin.
  Germe tutamağını (13) aşağı bastırın. Bu yolla testere tezgahı genişletmesi sabitlenir.

## Çalışma konumu

- Yarma kamasını (4) en üst konumda tam olarak testere bıçağının merkezinin üzerine konumlandırın, masa eklentisini (23) takın ve koruyucu kapağı (3) monte edin.
- Kolu (15) saat yönünde testere bıçağı (24) dişleri iş parçasının yaklaşık 3−6 mm üzerine gelecek şekilde çevirin.