# Съхраняване и транспортиране

## Съхраняване на елементите на уреда (вж. фиг. O1 – O2)

Електроинструментът осигурява възможност за сигурното съхраняване на определени елементи.

- Демонтирайте спомагателната опора за успоредно водене (41) от опората за успоредно водене (5).
- Поставете всички самостоятелни елементи в предвидените за съхраняването им места в корпуса (вж. долната таблица).

Елемент | Гнездо за съхранение
--- | ---
Опора за успоредно водене (5) | обърнете я, окачете я отдолу на направляващите шини и затегнете застопоряващия лост (39)
Лост за изтласкване (12) | вкарайте в гнездото (68)
Защитно покритие (3) | окачете го в отвора на профилната планка (11) и го затегнете със застопоряващия лост (37)
Шестостенен ключ (10) | вкарайте в гнездото (69)
Глух гаечен ключ (9) | вкарайте в гнездото (70)
Ъглова опора (2) | вкарайте в гнездото (7)
Спомагателна опора за успоредно водене (41) | вкарайте в канала отзад на опората за успоредно водене (5) и с помощта на крилчатите винтове затегнете

## Пренасяне на електроинструмента

Преди транспортиране на електроинструмента трябва да изпълните следните стъпки:

- Поставете електроинструмента в позиция за транспортиране.
- Отстранете всички детайли и приспособления, които не могат да бъдат монтирани здраво към електроинструмента.
  При транспортиране по възможност поставяйте неизползваните циркулярни дискове в затворени кутии.
- Вкарайте разширяването на масата на циркуляра (6) докрай навътре и за застопоряване натиснете надолу лоста (13).
- Навийте захранващия кабел на държачите (26).
- При повдигане или пренасяне използвайте ръкохватките (27).

- За захващане на електроинструмента при пренасяне използвайте само предвидените за целта приспособления и никога предпазните съоръжения.