# Comprobación y reajuste del ajuste básico

Si la herramienta eléctrica ha estado sometida a un uso intenso, deberá verificarse y reajustarse, dado el caso, para garantizar un corte exacto.
Para ello se requiere cierta experiencia y la correspondiente herramienta especial.

El servicio técnico Bosch realiza este trabajo rápida y concienzudamente.

##

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Ajuste un ángulo de inglete vertical del disco de sierra de 0°.
- Retire la cubierta protectora (3).

### Comprobación (ver figura J1)

- Retire el inserto de la mesa (23) ver Montaje del inserto de la mesa (ver figura c).
- Ajuste un calibre de ángulos a 90° y colóquelo sobre la mesa de corte (21).

El lado del calibre de ángulos debe estar a ras con el disco de sierra (24) en toda su longitud.

### Ajuste (ver figura J2)

- Suelte el tornillo (59). De esta manera, se puede mover el tope de 0° (20).
- Suelte la palanca de sujeción (18).
- Empuje el volante (14) contra el tope de 0°, hasta que el lado del calibre de ángulos esté a ras con el disco de sierra en toda su longitud.
- Mantenga el volante en esta posición y vuelva a apretar la palanca de bloqueo (18).
- Vuelva a apretar el tornillo (59).
- Monte de nuevo el inserto de la mesa (23) ver Montaje del inserto de la mesa (ver figura c).

Si, después del ajuste, el indicador de ángulos (52) no se encuentra en una línea con la marca 0° de la escala (19), suelte el tornillo (60) con un destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz convencional y alinee el indicador de ángulos a lo largo de la marca de 0°.

Repita los pasos de trabajo mencionados anteriormente de la manera correspondiente para el ángulo de inglete vertical de 45° (desatornillado del tornillo (61); desplazamiento del tope de 45° (17)). El indicador de ángulos (52) no debe volver a ajustarse.

##

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Retire la cubierta protectora (3).

### Control

- Marque con un lápiz el primer diente de sierra izquierdo que se puede ver detrás sobre el inserto de la mesa.
- Ajuste un calibre de ángulos a 90° y colóquelo en el canto de la ranura guía (28).
- Empuje el lado del calibre de ángulos hasta que toque el diente de sierra marcado. Lea la distancia entre el disco de sierra y la ranura guía.
- Gire el disco de sierra hasta que el diente marcado se encuentre sobre la parte delantera del inserto de la mesa.
- Desplace el calibre de ángulos a lo largo de la ranura guía hasta hacerlo coincidir con la nueva posición del diente previamente marcado.
- Mida nuevamente las separación entre la hoja de sierra y la ranura guía.

Ambos valores medidos deberán ser idénticos.

### Reajuste

- Suelte los tornillos de hexágono interior (62) delanteros situados debajo de la mesa de corte y los tornillos de hexágono interior (63) traseros situados debajo de la mesa de corte con la llave macho hexagonal suministrada (10).
- Mueva con cuidado el disco de sierra hasta que se encuentre en paralelo con la ranura guía (28).
- Vuelva a apretar todos los tornillos (62) y (63).

##

- Posicione el tope paralelo a la derecha del disco de sierra.
  Deslice el tope paralelo hasta que la marca en la lupa (55) muestre cm en la escala inferior 29.
  Para su fijación, vuelva a presionar hacia abajo la palanca de enclavamiento (39).
- Tire de la palanca de enclavamiento (13) hacia arriba y extraiga la ampliación de la mesa de corte (6) hacia fuera, hasta el tope.

### Control

El indicador de distancia (56) debe mostrar en la escala superior (1) el mismo valor que la marca de la lupa (55) de la escala inferior (1).

### Reajuste

- Extraiga la ampliación de la mesa de corte (6) hacia fuera, hasta el tope.
- Suelte el tornillo (64) con un destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz y alinee el indicador de distancia (56) a lo largo de la marca de cm 29 de la escala superior (1).

##

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Retire la cubierta protectora (3).
- Suelte la palanca de enclavamiento (39) del tope paralelo y deslícela hasta que toque el disco de sierra.

### Control

El tope paralelo (5) debe tocar el disco de sierra en toda su longitud.

### Reajuste

- Afloje los tornillos de hexágono interior (65) con la llave macho hexagonal suministrada (10).
- Mueva con cuidado el tope paralelo (5) hasta que toque el disco de sierra en toda su longitud.
- Mantenga el tope paralelo en esta posición y presione la palanca de enclavamiento (39) de nuevo hacia abajo.
- Vuelva a apretar los tornillos de hexágono interior (65).

##

La fuerza de sujeción del tope paralelo (5) puede disminuir con el uso frecuente.

- Apriete el tornillo de ajuste (22) hasta que el tope paralelo pueda volver a fijarse firmemente sobre la mesa de corte.

##

- Coloque la herramienta eléctrica en la posición de trabajo.
- Retire la cubierta protectora (3).
- Empuje el tope paralelo (5) desde el lado derecho hasta que toque el disco de sierra.

### Control

La marca de la lupa (55) debe estar en una línea con la marca de 0 mm de la escala (1).

### Reajuste

- Desenrosque el tornillo (66) con un destornillador para tornillos de cabeza ranurada en cruz y alinee la marca a lo largo de la marca de 0 mm.

##

### Control

El lado delantero del inserto de la mesa (23) debe estar a ras o un poco por debajo de la mesa de corte, el lado posterior debe estar a ras o un poco por encima de la mesa de corte.

### Reajuste

- Con la punta de la llave anular (9), ajuste le nivel correcto de los tornillos de ajuste (67).