# Τεχνικά στοιχεία

Επιτραπέζιο δισκοπρίονο |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Ονομαστική ισχύς | W | 1600 | 1600
Ονομαστική τάση | V | 220 – 240 | 220 – 240
Συχνότητα | Hz | 50/60 | 50/60
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min-1 | 5500 | 5500
Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης |  | ● | ●
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
Βαθμός προστασίας |  | / II | / II
Διαστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των αφαιρούμενων εξαρτημάτων του εργαλείου)
Πλάτος x Βάθος x Ύψος | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Διαστάσεις για κατάλληλους πριονόδισκους
Διάμετρος πριονόδισκου | mm | 216 | 216
Πάχος στελέχους | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
ελάχιστο πάχος δοντιών/βήματος οδόντωσης | mm | 2,3 | 2,3
Διάμετρος τρύπας | mm | 30 | 25,4

Μέγιστες διαστάσεις επεξεργαζόμενου κομματιού βλέπε Μέγιστες διαστάσεις επεξεργαζόμενου κομματιού

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.