# Пускане в експлоатация

- Съобразявайте се с напрежението на захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, изписани на табелката на електроинструмента.

##

- За включване натиснете зеления бутон (57).

##

- Натиснете осигурителната капачка на пусковия прекъсвач (16).

##

Пусковият прекъсвач е с конструкция, която предотвратява повторното включване след прекъсване на захранването (напр. издърпване на щепсела от контакта по време на работа).
За да включите отново електроинструмента след това, трябва отново да натиснете зеления бутон (57).

##

За защита от неоторизирано управление можете да блокирате предпазния клапан на пусковия прекъсвач (16) с помощта на катинар.

- Избутайте визьора (58) докрай нагоре и притиснете леко предпазния клапан.
- Свържете двете халки на визьора и халките на основната пластина на пусковия прекъсвач с катинар.