# البيانات الفنية

منشار منضدة دائري |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
قدرة الدخل الاسمية | واط | 1600 | 1600
الجهد الاسمي | فلط | 220 − 240 | 220 − 240
التردد | هرتز | 50/60 | 50/60
عدد اللفات اللاحملي | دقيقة‎-1 | 5500 | 5500
محدد تيار بدء التشغيل |  | ● | ●
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014 | كجم | 22 | 22
فئة الحماية |  | / II | / II
الأبعاد (شاملة عناصر الجهاز القابلة للفك)
العرض X العمق X الارتفاع | مم | 658 ‏x ‏332 x‏ 553 | 658 ‏x ‏332 x‏ 553
مقاسات شفرات المنشار الملائمة
قطر شفرة المنشار | مم | 216 | 216
سمك الشفرة | مم | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
سمك/تفليج الأسنان الأدنی | مم | 2,3 | 2,3
قطر الفجوة | مم | 30 | 25,4

أقصی مقاسات قطعة الشغل: انظر أقصی مقاسات قطعة الشغل

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.