# Datos técnicos

Sierra circular de mesa |  | GTS 635-216 | GTS 635-216
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 M42 001 ‎3 601 M42 031 ‎3 601 M42 071 ‎3 601 M42 041 | ‎3 601 M42 0B1
Potencia absorbida ‌nominal | W | 1600 | 1600
Tensión nominal | V | 220 − 240 | 220 − 240
Frecuencia | Hz | 50/60 | 50/60
Revoluciones en vacío | min-1 | 5500 | 5500
Limitación de la corriente de arranque |  | ● | ●
Peso según ‌EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 22 | 22
Clase de protección |  | / II | / II
Dimensiones (incluidos los elementos del aparato extraíbles)
Ancho x fondo x altura | mm | 658 x 332 x 553 | 658 x 332 x 553
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra
Diámetro de la hoja de sierra | mm | 216 | 216
Grosor del disco base | mm | 1,5 − 2,1 | 1,5 − 2,1
máx. grosor del diente/triscado | mm | 2,3 | 2,3
Diámetro de taladro | mm | 30 | 25,4

Tamaño máximo de la pieza de trabajo: ver Dimensiones máximas de la pieza de trabajo

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.