# Testerisanje

##

- Podesite paralelni graničnik (5) na željenu širinu reza.
- Postavite radni komad na sto za testerisanje ispred zaštitnog poklopca (3).
- Podignite ili spustite list testere pomoću ručice (15) dok se gornji zupci lista testere (24) ne nađu otprilike na 3−6 mm iznad radnog komada.
- Uključite električni alat.
- Presecite radni komad sa ravnomernim pomeranjem napred.
  Ako primenite preveliki pritisak, vrhovi lista testere mogu da se pregreju i radni komad može da se ošteti.
- Isključite električni alat i sačekajte dok se list testere skroz ne zaustavi.

##

- Podesite željeni vertikalni ugao iskošenja lista testere.
  Kada je list testere nagnut nalevo, paralelni graničnik (5) mora da bude desno od lista testere.
- Pratite radne korake prema: videti Testerisanje pravih preseka

##

- Podesite željeni horizontalni ugao iskošenja na ugaonom graničniku (2).
- Postavite radni komad na ugaoni graničnik (2).
- Podignite ili spustite list testere pomoću ručice (15) dok se gornji zupci lista testere ne nađu otprilike na 5 mm iznad površine radnog komada.
- Uključite električni alat.
- Jednom rukom radni komad pritiskajte na ugaoni graničnik a drugom rukom ga lagano gurajte na točkić za fiksiranje (53) u žlebu vođice (28) prema napred.
- Isključite električni alat i sačekajte dok se list testere skroz ne zaustavi.